제품을 설치하고 사용하기 전에 설치 및 사용 설명서를 꼭 읽어주세요. 향후 참고를 위해 설명서를 잘 보관해 주세요.

스포츠 인터랙티브 머신 올인원

닥터디알(Dr.DR)

사용자 설명서

목록

제1장 설치시 주의사항	3

1.1 작동시 주의사항	3

1.2 배치 시 주의사항	3

1.3 작동 시 주의사항	3

1.4 이동/운송 시 주의사항	4

1.5 설치/배치 시 주의사항	4

2장 제품 소개	6

2.1 제품 사양	6

2.2 제품 구성 요소	6

2.3 전원 켜기 및 끄기	7

2.4 소프트웨어 프로그램 설정	9

2.5 소프트웨어/게임 작동 방법	10

2.6 제품 특징/내용	11

제3장 현장 설치 조건에 대한 권장 사항	14

3.1 사이트 공간 치수 권장 사항	14

3.2 현장 지상 환경 권장 사항	14

3.3 현장 전기 접지점 권장 사항	14

3.4 현장 조명 조건 권장 사항	15

제1장 설치시 주의사항

1.1 작동 시 주의사항

□ 화재나 감전을 방지하기 위해 기기를 전원에 연결하기 전에 전압이 220V인지 확인하세요.

□ 감전 및 단락의 위험과 손상을 방지하기 위해 경로에 전원선과 접지선을 노출시키지 마십시오.

□ 화재 위험을 방지하기 위해 전선 근처에 인화성 물질을 두지 마십시오.

□ 손상된 전선은 즉시 교체하세요.

□ 감전이나 단락을 방지하려면:

□ 유지관리나 서비스를 수행하기 전에는 항상 전원을 끄십시오.

□ 젖은 손으로 플러그를 만지지 마십시오.

□ 전선을 꽂거나 뽑을 때에는 플러그를 잡고 전원코드를 잡아당기지 마십시오.

□ 부적절한 작동, 제품 손상, 선수 또는 관중의 안전에 대한 위협을 방지하기 위해 당사 직원의 허가 없이 당사 제품을 분해, 교체 또는 개조하지 마십시오.

□ 본 설명서에 언급되지 않은 작업에 대해서는 적절한 절차에 대한 안내를 위해 당사 서비스 센터에 문의하세요.

1.2 배치 시 주의사항

이 기계는 절대로 실외에 두어서는 안 됩니다. 실내에 두는 경우 다음 조건을 피하십시오.

□ 직사광선, 누출, 습기 및 고온.

□ 인화성 또는 고휘발성 물질 및 기타 위험 물질이 있는 주변 환경.

□ 기울어진 곳이나 불안정한 곳이나 진동이 잦은 곳.

□ 소화기 등 소방 장비나 비상구와의 근접성.

1.3 작동 시 주의사항

게임 중 플레이어의 사고를 막기 위해, 본 기기를 사용할 때는 특히 주의해주시기 바랍니다.

□ 이동성이 제한된 플레이어.

□ 고혈압과 심장병이 있는 선수.

□ 신체 조건이 좋지 않은 선수.

□ 부상당한 선수.

□ 음주한자.

□ 임산부.

□ 게임 중 불편함이 발생할 경우, 사용자에게 잠시 휴식을 취하거나        게임을 중단하도록 알려주세요.

1.4 이동/취급 시 주의사항

이 제품은 높이가 약 1466mm이고 무게는 약 80kg입니다. 떨어지면 장비가 손상되기 쉽고 사용자가 부상을 입을 수도 있습니다. 낙하 방지 장치가 설치되어 있지만 사고 및 부상을 방지하기 위해 두 사람이 함께 이동 또는 운반 작업을 처리하는 것이 좋습니다.

1.4.1 취급

□ 이전이 필요한 경우, 제품의 원래 나무 포장재를 보관하는 것이 좋습니다.

□ 차량을 이용하여 운반하는 경우, 바퀴를 고정하여 기계가 움직이지 않도록 하세요.

□ 포크리프트를 사용할 때는 포크를 제대로 삽입하고 삽입 후 부드럽게 들어 올리십시오. 부주의로 인해 사고가 발생하고 기계가 손상될 수 있습니다.

□ 기기의 LCD 화면은 깨지기 쉬우므로 강한 진동이나 충격으로부터 보호해야 합니다.

1.4.2 장비 이동성

본 제품은 바닥에 캐스터가 장착되어 있어 바닥에서 쉽게 이동할 수 있습니다. 캐스터가 바닥의 장애물에 부딪히면 넘어질 위험이 있으므로 이동 방향의 장애물과 바닥의 고르지 않은 표면에 주의하세요.

□ 기기를 이동하기 전에 사고를 방지하기 위해 전원 코드를 뽑아 두세요.

□ 이동 시 전원코드가 손상되지 않도록 주의하여 사고 및 고장을 예방하세요.

□ 이동할 때는 앞의 장애물에 주의하고, 표면이 매끈한지 확인하여 사고 및 기계 손상을 방지하세요.

1.5 설치/배치 시 주의사항

□ 기계를 평평한 곳에 놓으세요.

□ 그림과 같이 장비 아래에 있는 4개의 발을 사용하여 장비를 고정합니다.

모든 캐스터가 지면과 완전히 접촉했는지 확인하십시오. 캐스터와 지면 사이에 간격이 있는 경우 캐스터의 조정 손잡이를 수동으로 돌려 캐스터와 풋 패드가 지면과 완전히 접촉하여 기계의 안정적인 배치를 보장합니다.

2장 제품 소개

2.1 제품 사양

올인원 운동 기계의 사양
치수	550(폭)*550(깊이)*1446（높이）mm
무게	약 80kg
투사 해상도	FHD(1080P)
루멘스	5200AI
투사 범위	4000x2500mm
전압	220V

2.2 제품 구성 요소

올인원 운동 기계는 프로젝터, 3D 레이더 센서, 호스트 스피커 등의 장치를 통합하여 통합된 스포츠 및 엔터테인먼트 기계를 만든 새로운 스포츠 엔터테인먼트 플랫폼으로, 전원을 연결하는 것만으로 시작할 수 있습니다!

□ 완전히 통합된 기계 설계.

□ 유연한 이동성을 위한 회전 휠 베이스.

□ 스포츠, 정보, 엔터테인먼트 등을 아우르는 풍부한 게임 콘텐츠.

2.3 전원 켜기 및 끄기

2.3.1 전원 켜기

□ 전원 코드를 기기의 바닥 측면에 연결하고 빨간색 전원 버튼을 눌러 기기를 켭니다(아래 그림 참조).

2.3.2 전원 끄기

마모를 방지하고 수명을 연장하기 위해 장치의 전원을 끄는 방법은 여러 가지가 있습니다. 당사에서는 소프트웨어 내에서 종료하는 것을 권장합니다.

□ 소프트웨어 종료

화면 오른쪽 상단 모서리에 있는 전원 끄기 버튼을 클릭합니다(그림 1). 보조 메뉴가 나타납니다(그림 2). 그런 다음 전원 끄기 버튼을 클릭합니다. "종료하시겠습니까?"라는 메시지가 나타나면 확인 버튼을 클릭합니다(그림 3).

(그림 1)

(그림 2)

(그림 3)

2. 제스처 비밀번호를 입력하는 화면이 나타나면(그림 4) (그림 5)에 표시된 패턴을 따라 손가락을 사용하여 검은색 선 경로를 따라 추적합니다(오른쪽 하단 모서리의 흰색 원에서 시작하여 오른쪽 상단 모서리의 흰색 원에서 끝남). 손가락으로 선을 추적하는 것을 완료하면 종료 프로세스가 완료됩니다. 프로젝터를 끄려면 별도로 리모컨을 사용해야 할 수도 있습니다. 프로젝터를 끈 후 모든 시스템이 성공적으로 종료될 때까지 2분 동안 기다립니다. 그런 다음 전원 코드를 뽑기 전에 기기 베이스 측면의 빨간색 전원 버튼을 끕니다.

(그림 4)

(그림 5)

□ 전원공급장치의 플러그를 직접 뽑아서 종료할 경우 장비가 손상되거나 기기의 수명이 짧아질 수 있습니다.

2.4 소프트웨어 프로그램 설정

1.다국어 및 볼륨 설정

소프트웨어 인터페이스의 오른쪽 상단에 있는 설정 버튼을 클릭하세요(그림 1) 언어 선택 화면으로 들어가세요(그림 2) 그리고 원하는 언어를 선택하세요.

소프트웨어 인터페이스의 오른쪽 상단 모서리에 있는 설정 버튼을 클릭하여(그림 1) 사운드 설정 화면으로 들어갑니다(그림 3). 필요한 경우 음소거 기능을 클릭하거나, 손가락으로 볼륨 슬라이더를 끌어 음소거를 해제하고 볼륨을 조절할 수 있습니다.

2. 설정이 완료되면 오른쪽 상단의 설정 버튼(그림 4)을 클릭해 소프트웨어 설정 기능을 종료합니다.

(그림 1)

(그림 2)

(그림 3)

(그림 4)

2.5 소프트웨어/게임 동작 방법

올인원 운동 기계는 터치 스크린으로 작동할 수 있으며, 손가락으로 화면을 두드리고 인터페이스와 상호 작용할 수 있습니다.

2.5.1 터치 스크린

손가락으로 게임을 터치하여 선택한 후, 오른쪽 하단에 있는 "GO" 버튼을 눌러 게임을 시작하세요(아래 그림 참조).

2.6 제품 기능/내용

올인원 운동 기계를 통해 우리는 포괄적이고 비교할 수 없는 경험을 만들었습니다. 스포츠, 피트니스, 엔터테인먼트를 통합하여 스포츠, 예술, 엔터테인먼트를 혼합하여 단조로운 엔터테인먼트 모드를 깨고 다양하고 획기적인 경험을 제공합니다.

제품 특징:

□ 편의성: 프로젝터, 3D 레이더 센서, 호스트 스피커 등을 결합한 통합 스포츠 및 엔터테인먼트 기계입니다. 시작 시 바로 사용할 수 있으며, 유연한 이동성을 위한 회전 휠 베이스가 장착되어 언제 어디서나 자유롭게 움직이고 운동할 수 있습니다.

□ 콘텐츠: 스포츠, 지능, 엔터테인먼트를 통합하여 포괄적이고 비교할 수 없는 엔터테인먼트 경험을 제공합니다. 놀고 배우고, 배우고 놀고, 단조로움에 작별 인사를 전하세요.

□ 대상 고객 : 스포츠를 필요로 하는 개인뿐만 아니라 학교, 기관, 요양원, 스포츠 재활 센터, 각종 오락시설, 놀이공원, 쇼핑몰 등에 적용하여 새로운 엔터테인먼트 경험을 제공합니다.

제품 내용

□ 체력 훈련

√전문적인 체력 향상 훈련 프로그램.

√다양한 트레이닝 콘텐츠(HIT, 달리기, 명상, 고효율 운동 등 계속 업데이트).

√운동 데이터를 기록합니다(칼로리, 운동 시간, 운동 횟수 등을 계산합니다).

□두뇌 향상

√언어, 수학, 영어(중국어, 수학, 영어, 그래픽 등)에 대한 지식을 포괄합니다.

√풍부한 퍼즐 게임(그래픽, 색상, 기억력 등, 놀면서 학습, 놀면서 학습).

√화면에 점수가 실시간으로 표시되어 마음과 몸을 사로잡고 지식의 바다를 만끽할 수 있습니다.

□ 즐거운 게임

√놀이공원에 입장하려면 전원을 켜세요(소리, 빛, 전기, 색상, 감각을 결합하여 강렬한 몰입형 경험을 만들어냅니다).

√풍부한 게임 콘텐츠(협력, 경쟁, 재미, 파쿠르 등).

√화면에 데이터가 실시간으로 표시 (지상과 연동된 화면으로 체험효과가 배가)

제3장 현장 설치 조건 권장 사항

3.1 권장 사이트 공간 치수

올인원 운동기의 프로젝션 스크린은 게임과 관람객을 위한 공간을 고려하여 4m x 2.5m입니다.

□ 권장 공간 크기는 6m x 4m 이상입니다.

□ 최소 공간 크기는 5m x 4m 이상입니다.

3.2 현장 지상 환경 권장 사항

□ 프로젝터의 투사 화면이 선명하게 표시되도록 하려면:

□ 바탕색은 밝은색을 권장합니다.

□ 바닥은 패턴이 없어야 합니다.

□ 3D 레이더 센서의 정확한 감지 및 안정적인 상호작용을 위해:

□ 바닥은 평평해야 하며 고르지 않은 표면은 피해야 합니다.

□ 지면의 환경 조건이 적합하지 않을 경우 별도의 매트(두께가 있는 요가매트와 유사)를 설치하는 것이 좋습니다.

3.3 사이트 파워포인트 위치 권장 사항

□ 전원 코드의 길이는 약 1.5m입니다. 배치 영역의 미관을 향상시키고 과도한 배선으로 인한 사고 위험을 줄이기 위해

□ 올인원 운동기구의 뒤쪽에 전원 콘센트를 설치하는 것이 좋습니다.

□ 현장의 전원 콘센트 위치가 이상적이지 않고 연장 코드가 필요한 경우, 사용자/관객이 걸려 넘어지거나 사고 또는 장비 오작동을 일으키는 것을 방지하기 위해 연장 코드를 최대한 모서리나 가장자리에 가깝게 놓는 것이 좋습니다.

3.4 현장 조명 조건 권장 사항

□ 프로젝션 화면의 선명도와 게임의 편안함을 극대화하기 위해 올인원 운동기계의 공간 환경을 최대한 어둡게 유지하는 것이 좋습니다.